|  |
| --- |
| **Termékinformációs adatlap**A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2013 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE az elektronikus kijelzők energiacímkézéséről |
|   | **Paraméter** | **Paraméter vagy érték és pontosság** | **Mértékegység** |
| 1. | A szállító neve vagy védjegye | TCL |  |
|   | A szállító címe | TCL Operations Polska Sp. z o.o., A. Mickiewicza 31/41, 96-300 Żyrardów, PL |  |
| 2. | Modellazonosító | 43C635X1 |  |
| 3. | Energiahatékonysági osztály szabványos dinamikatartomány (SDR) esetében | G |  |
| 4. | A bekapcsolt üzemmód energiaigénye szabványos dinamikatartomány (SDR) esetében | 65,0 | W |
| 5. | Energiahatékonysági osztály nagy dinamikatartomány (HDR) esetében | G |  |
| 6. | A bekapcsolt üzemmód energiaigénye nagy dinamikatartomány (HDR) megléte esetén | 100 | W |
| 7. | Energiaigény kikapcsolt üzemmódban (adott esetben) | Nem alkalmazandó | W |
| 8. | Energiaigény készenléti üzemmódban (adott esetben) | 0,5 | W |
| 9. | Energiaigény hálózatvezérelt készenléti üzemmódban (adott esetben) | 2,0 | W |
| 10. | Elektronikus kijelző kategóriája | Televízió |  |
| 11. | Képarány | 16 | : | 9 |  |
| 12. | Képernyőfelbontás | 3 840 | x | 2 160 | pixels |
| 13. | Képátló | 108,0 | cm |
| 14. | Képátló | 43 | hüvelyk |
| 15. | Látható kijelzőfelület | 49,8 | dm² |
| 16. | Alkalmazott paneltechnológia | LED LCD |  |
| 17. | Automatikus fényerőszabályozó (ABC) rendelkezésre áll | Nem |  |
| 18. | Hangfelismerő érzékelő rendelkezésre áll | Igen |  |
| 19. | Jelenlétérzékelő rendelkezésre áll | Nem |  |
| 20. | Képfrissítési frekvencia (alapértelmezett) | 60 | Hz |
| 21. | A szoftver- és firmware-frissítések minimális garantált rendelkezésre állása (a forgalomba hozatal befejezésének időpontjától számítva) | 8 | Évek száma |
| 22. | A tartalék alkatrészek minimális garantált rendelkezésre állása (a forgalomba hozatal befejezésének időpontjától számítva) | 8 | Évek száma |

Oldal

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 23. | Garantált terméktámogatás minimális időtartama | 8 | Évek száma |
|   | A szállító által vállalt általános jótállás minimális időtartama | 2 | Évek száma |
| 24. | A tápegység típusa | Belső |  |
| 25. | Külső tápegység (nem szabványos, és a termékdobozban található) |
| *i* | - |   |
|   | *ii* | Bemeneti feszültség | - | V |
| *iii* | Kimeneti feszültség | - | V |
| 26. | Szabványos külső tápegység (vagy annak megfelelő, ha a termékdoboznak nem része) |
| *i* | - |   |
| *ii* | Előírt kimeneti feszültség | - | V |
| *iii* | Előírt szállított áramerősség (minimum) | - | A |
| *iv* | Előírt áramfrekvencia | - | Hz |

Oldal